# TeleStar

10.17.0.0 /16 Overall

10.17.0.0/24 for internall

10.17.1.0/24 for external

10.10.0.0/24 mot Level 3

Loopbackinterfaces 10.17.2.0/24

Kunde-B1 – 10.17.3.0/30

Kunde-B2 – 10.17.3.4/30

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Interface | IP address | Subnetmask | Rec interface | Default Gateway |
| TeleStar-1 | Eth0 | 10.17.0.1 | 255.255.255.0 | TeleStar-3 Eth0 |  |
| Eth1 | 10.17.0.2 | 255.255.255.0 | TeleStar-2 Eth1 |  |
| Eth2 |  |  | Kunde-B1 G1/0 |  |
| Eth3 |  |  | NextTel-1 Eth3 |  |
| Loopback | 10.17.2.1 | 255.255.255.0 |  |  |
| TeleStar-2 | Eth0 | 10.10.0.1 | 255.255.255.0 | SW e1 |  |
| Eth1 | 10.17.0.3 | 255.255.255.0 | TeleStar-1 eth1 |  |
| Eth2 | 10.17.0.4 | 255.255.255.0 | TeleStar-3 eth2 |  |
| Loopback | 10.17.2.1 | 255.255.255.0 |  |  |
| Telestar-3 | Eth0 | 10.17.0.5 | 255.255.255.0 | TeleStar-1 eth0 |  |
| Eth1 |  |  | Kunde-B2 F0/1 |  |
| Eth2 | 10.17.0.6 | 255.255.255.0 | TeleStar-2 eth2 |  |
| Loopback | 10.17.2.2 | 255.255.255.0 |  |  |

# NextTel

10.16.0.0 /16 Overall

10.16.0.0/24 for internall

10.16.1.0/24 for external

10.10.0.0/24 mot Level 3

Loopbackinterfaces 10.16.2.0/24

Kunde-A nett – 10.16.3.0/30

Kunde-B1 nett – 10.16.3.4/30

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Interface | IP address | Subnetmask | Rec interface | Default Gateway |
| NextTel-1 | Eth0 |  |  | Kunde-A Eth0 |  |
| Eth1 | 10.16.0.1 | 255.255.255.0 | NextTel-2 Eth1 |  |
| Eth2 |  |  | Kunde-B2 F0/0 |  |
| Eth3 |  |  | TeleStar-1 Eth3 |  |
| Loopback | 10.16.2.1 | 255.255.255.0 |  |  |
| NextTel-2 | Eth0 | 10.10.0.2 | 255.255.255.0 | SW e0 |  |
| Eth1 |  |  | NextTel-1 Eth1 |  |
| Loopback | 10.16.2.2 | 255.255.255.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |

## Level 3

Single loopback interface 10.10.1.1/32

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Interface | IP address | Subnetmask | Rec interface | Default Gateway |
| Level-3 | Loopback | 10.10.1.1 | 255.255.255.255 |  |  |

## Kunde A

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Interface | IP address | Subnetmask | Rec interface | Default Gateway |
| Kunda-A | Eth0 |  |  | NextTel-1 Eth0 |  |

## Kunde B

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Interface | IP address | Subnetmask | Rec interface | Default Gateway |
| Kunde-B1 | F0/0 |  |  | NextTel-1 Eth2 |  |
| G1/0 |  |  | TeleStar-1 Eth2 |  |
| F0/1 |  |  |  |  |
| Kunde-B2 | F0/1 |  |  | TeleStar-3 Eth1 |  |